**КОВШ С САМООПРОКИДЫВАНИЕМ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

**-** гидрофицированный;

- спроектированная геометрия ковша в пользу эффективности и удобства в работе;

- увеличенная высота разгрузки;

- увеличенный объём.

Благодоря этому ковшу номинальную высоту разгрузки мини-погрузчика можно увеличить на 0,6м., что позволит загружать грузовики с высокими бортами без заезда на рампу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Объём\*, м3** | **Ширина, м** | **Длинна, м** | **Высота, м** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **100** | 0,21 | 1 | 0,86 | 0,61 | 154 | C890090 |  |
| **130** | 0,28 | 1,3 | 0,86 | 0,61 | 174 | C890092 |  |
| **150** | 0,32 | 1,5 | 0,86 | 0,61 | 188 | С890093 |  |
| **180** | 0,38 | 1,8 | 0,86 | 0,61 | 208 | С890094 |  |

\* - сопоставлять с грузоподъёмностью мини-погрузчика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |